**Sågstens Vägsamfällighet**

**Underhåll och förnyelseplan för**

**A1. Sågstensvägen från Torövägen till Bryggvägen. 2400 meter**

* Besiktning har skett i slutet av mars av Leif Kronkvist Vägteknik konsult vars rapport ligger till underlag för aktivitetsplanen
* Stora delar av den belagda ytan är i gott skick och kräver således ingen omedelbar åtgärd inom 3 – 5 år.
* Däremot finns partier med mindre sättningar, krackeleringar samt längsgående sprickor som bör åtgärdas 2022.
* Vägtrummor bedöms som funktionella men cementrör bör bytas mot plaströr i samband med ny ytbeläggning eller vid uppenbara skador
* Fartdämpare återinstalleras på samma platser som under 2021. Markeringsstolpar skall förankras bättre. Permanenta fartdämpare kan uppföras separat och behöver inte invänta en ny beläggningsaktivitet
* Röjning av grenar och sly bedöms som tillräcklig
* Dikesrensning behövs efter nedfallna träd och grenar
* Årlig dikesslåtter bör ske i samverkan med Tomt. Bedömning av tidpunkten görs av vägfogden
* Under sommaren är det planerat nerläggning av fiberkablage med microtrenching metoden

**A2. Bryggvägen från Sågstensvägen till vändplan vid parkeringen. 200 meter**

* Ytbeläggningen skick är gott och medför ingen åtgärd 2022
* Vägtrummor bedöms som funktionella men cementrör bör bytas mot plaströr i samband med ny ytbeläggning
* Röjning av grenar och sly bedöms som tillräcklig
* Dikesrensning behövs efter nedfallna träd och grenar
* Årlig dikesslåtter skall ske i samverkan med Tomt. Bedömning av tidpunkten görs av vägfogden

**A3. Väg från vändplan till Torö varv ingår inte. Eget avtal mellan tomt och Torö Varv.**

**B1. Sågstensvägen från Bryggvägen till Pelle Svibels väg**

* Lagning av potthål, sladdning och grusning skall genomföras.
* Förbättring av vägen med makadam 16 – 32 för att minska lerandelen bör göras
* Behandling med dammbindningsmedel DUSTEX bör utföras.
* Röjning av grenar och sly bedöms som tillräcklig
* Dikesrensning behövs efter nedfallna träd och grenar
* Årlig dikesslåtter skall ske i samverkan med Tomt. Bedömning av tidpunkten görs av vägfogden

**B2. Kyrkviksvägen från Sågstensvägen till vändplan**

* Lagning av potthål, sladdning och grusning skall genomföras.
* Dammbindningsmedel skall läggas på.
* Röjning av grenar och sly bedöms som tillräcklig
* Dikesrensning behövs efter nedfallna träd och grenar
* Årlig dikesslåtter skall ske i samverkan med Tomt. Bedömning av tidpunkten görs av vägfogden

**Övrigt**

* Under sommaren är det planerat nerläggning av fiberkablage med microtrenching metoden på både belagda vägen och grusade vägarna. Detta bedöms inte påverka vägen som medför ett tidigareläggande av beläggningsåtgärder

**EKONOMI**

En uppskattning 2022 av kostanden för ny beläggning är enligt följande

Längd ca 2400 meter bredd ca 4 meter ger en yta av ca 10 500 m2

Kostnaden per m2 uppskattas till 75 kr vilket ger en kostnad av ca 800 000 kr brutto

Osäkerheten är dock stor främst med avseende på bränslepriser

**FINANSIERING**

Fonderade medel 2021 300 000 kr

Årlig medlemsavgift 5 x 50 000 250 000 kr

Engång bidrag medlemmar 153 x 500= 75 000 kr

Bidrag Trafikverket ??? 175 000 kr

Åtgärder för underhåll och förbättringar beräknas finansieras med driftsbudget om ca 120 000 kr/år

Sågsten april 2022